[options]
mode prove
depth 7 # minimum for 100MHz controller clk
#mode cover
#depth 50

[engines]
smtbmc

[script]
read -formal ddr3_controller.v
read -formal fwb_slave.v
read -formal ecc_dec.sv
read -formal ecc_enc.sv
prep -top ddr3_controller


[files]
./rtl/ddr3_controller.v
./formal/fwb_slave.v
./rtl/ecc/ecc_dec.sv
./rtl/ecc/ecc_enc.sv
