VERSION 5.7 ;
DIVIDERCHAR "/" ;
BUSBITCHARS "[]" ;
DESIGN test ;
UNITS DISTANCE MICRONS 2000 ;

DIEAREA ( 0 0 ) ( 37520 7840 ) ;

PINS 12 ;
- VDD + NET VDD + SPECIAL + DIRECTION INOUT + USE POWER
  + LAYER M2 ( -320 0 ) ( 320 37520 )
+ FIXED ( 37520 3920 ) W ;
- VSS + NET VSS + SPECIAL + DIRECTION INOUT + USE GROUND
 + PORT
  + LAYER M2 ( -18760 0 ) ( 18760 640 )
+ FIXED ( 18760 -320 ) N
 + PORT
  + LAYER M2 ( -18760 0 ) ( 18760 640 )
+ FIXED ( 18760 8160 ) S
 ;
END PINS

SPECIALNETS 4 ;
- VSS  ( * VSS )
+ ROUTED M2 640 + SHAPE FOLLOWPIN ( 0 0 ) ( 37520 * )
NEW M2 640 + SHAPE FOLLOWPIN ( 0 7840 ) ( 37520 * )
  + USE GROUND
 ;
- VDD  ( * VDD )
+ ROUTED M2 640 + SHAPE FOLLOWPIN ( 0 3920 ) ( 37520 * )
  + USE POWER
 ;
END SPECIALNETS
END DESIGN
