
VERSION 5.8 ;
DIVIDERCHAR "/" ;
BUSBITCHARS "[]" ;
DESIGN mapfile ;
UNITS DISTANCE MICRONS 1000 ;

DIEAREA ( 0 0 ) ( 1000 3000 ) ;

SPECIALNETS 1 ;
- VDD ( * VDD )
+ ROUTED + MASK 1 + RECT M0PO ( 0 1000 ) ( 500 1500 )
+ ROUTED + MASK 2 + POLYGON M1 ( 0 1600 ) ( 0 2100 ) ( 500 2100 ) ( 500 1600 )
+ ROUTED M1 50 + SHAPE STRIPE ( 500 0 ) MASK 1 ( 500 500 30 ) MASK 112 square ( 0 500 )
+ USE POWER ;
END SPECIALNETS

PINS 1 ;
- VDD + NET VDD + SPECIAL + DIRECTION INOUT + USE POWER
  + LAYER M1 MASK 1 ( 0 0 ) ( 50 70 )
  + LAYER M0PO ( 0 100 ) ( 50 170 )
  + LAYER M0PO MASK 2 ( 100 100 ) ( 150 170 )
 ;
END PINS

NETS 1 ;
- TOP
+ ROUTED M1 ( 100 700 ) MASK 1 ( 500 * ) MASK 2 ( 1000 * ) MASK 221 square ( * 800 ) ;
END NETS

END DESIGN

