
VERSION 5.8 ;
DIVIDERCHAR "/" ;
BUSBITCHARS "[]" ;
DESIGN chip_top ;
UNITS DISTANCE MICRONS 1000 ;
DIEAREA ( 0 0 ) ( 300 300 ) ;
STYLES 2 ;
- STYLE 1 ( 30 10 ) ( 10 30 ) ( -10 30 ) ( -30 10 ) ( -30 -10 ) ( -10 -30 ) ( 10 -30 ) ( 30 -10 ) ;
END STYLES
VIAS 1 ;
 - VIA1_dummy
   + RECT M1 ( -20 -15 ) ( 20 15 )
   + RECT VIA1 ( -10 -10 ) ( 10 10 )
   + RECT M2 ( -25 -25 ) ( 25 25 ) ;
END VIAS
SPECIALNETS 1 ;
- dummy
  + ROUTED + RECT M2 ( 350 0 ) ( 250 100 )
  + POLYGON M1 ( 300 0 ) ( 300 50 ) ( 350 50 ) ( 400 100 ) ( 400 0 )
  + ROUTED + POLYGON M2 ( 300 150 ) ( 300 200 ) ( 350 200 ) ( 400 250 ) ( 400 150 )
  + RECT M1 ( 0 0 ) ( 100 200 )
  + ROUTED M1 30 ( 0 0 15 ) MASK 2 ( 100 0 0 ) VIA1_dummy ( 100 100 10 )
  + ROUTED M2 50 + SHAPE RING + STYLE 1 ( 0 100 ) ( 100 200 ) ( 200 200 )
  + ROUTED + MASK 2 + RECT M2 ( 250 0 ) ( 150 100 )
  + ROUTED + SHAPE RING + MASK 1 + VIA VIA1_dummy E ( 200 200 ) 
;
END SPECIALNETS
END DESIGN
