
VERSION 5.8 ;
DIVIDERCHAR "/" ;
BUSBITCHARS "[]" ;
DESIGN chip_top ;
UNITS DISTANCE MICRONS 1000 ;
DIEAREA ( -100 -100 ) ( 100 100 ) ;
SPECIALNETS 1 ;
- dummy
   + ROUTED + VIA via1_4 ( 0 0 )
;
END SPECIALNETS
END DESIGN
