VERSION 5.8 ;
DESIGN test ;
DIEAREA ( 0 0 ) ( 4000 7000 ) ;
FILLS 2 ;
- LAYER M1
    RECT ( 1000 2000 ) ( 1500 4000 )
    RECT ( 1000 4500 ) ( 1500 6500 ) ;
- LAYER M2
    RECT ( 1000 2000 ) ( 1500 4000 )
    POLYGON ( 1000 500 ) ( 2000 1500 ) ( 3000 1500 ) ( 3000 500 ) ;
- LAYER M2 + OPC
    RECT ( 3000 2000 ) ( 3500 4000 ) ;
END FILLS
END DESIGN
