DESIGN top ;
VIAS 1 ;
 - M1H_M2V-1400-1400-ALL-2-2 + PATTERNNAME M1H_M2V-1400-1400-I3

 + RECT M1 ( -700 -620 ) ( 700 620 )
 + RECT M2 ( -610 -700 ) ( 610 700 )
 + RECT VIA1 ( -600 -600 ) ( -220 -220 )
 + RECT VIA1 ( 220 -600 ) ( 600 -220 )
 + RECT VIA1 ( -600 220 ) ( -220 600 )
 + RECT VIA1 ( 220 220 ) ( 600 600 ) ;
END VIAS
NETS 1 ;
- dummy + ROUTED M1 ( 0 0 ) M1H_M2V-1400-1400-ALL-2-2 ;
END NETS
END DESIGN
