VERSION 5.8 ;
DIVIDERCHAR "/" ;
BUSBITCHARS "[]" ;
DESIGN comp_a ;
UNITS DISTANCE MICRONS 1000 ;
DIEAREA ( 0 0 ) ( 10000 2000 ) ;

VIAS 2 ;
    - via1 + VIARULE M1M2_PR + CUTSIZE 150 150  + LAYERS met1 via met2  + CUTSPACING 170 170  + ENCLOSURE 85 165 55 85  + ROWCOL 2 2  ;
    - via2 + VIARULE M2M3_PR + CUTSIZE 200 200  + LAYERS met2 via2 met3  + CUTSPACING 200 200  + ENCLOSURE 40 85 65 65  + ROWCOL 3 3  ;
END VIAS
SPECIALNETS 2 ;
    - VGND ( PIN VGND ) ( * VNB ) ( * VGND ) + USE GROUND
      + ROUTED met1 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 0 1000 ) ( 2000 1000 )
      NEW met1 0 + SHAPE STRIPE ( 2000 1000 ) via1
      + ROUTED met2 480 + SHAPE FOLLOWPIN ( 2000 1000 ) ( 4000 1000 )
      NEW met2 0 + SHAPE STRIPE ( 4000 1000 ) via2 ;
END SPECIALNETS
END DESIGN

