
VERSION 5.8 ;
DIVIDERCHAR "/" ;
BUSBITCHARS "[]" ;
DESIGN chip_top ;
UNITS DISTANCE MICRONS 1000 ;
DIEAREA ( 30000 3000 ) ( 10000000 4000 ) ;
VIAS 1 ;
 - VIA1_dummy
   + RECT M1 ( -200 -140 ) ( 200 140 )
   + RECT VIA1 ( -100 -100 ) ( 100 100 )
   + RECT M2 ( -300 -120 ) ( 300 120 ) ;
END VIAS
SPECIALNETS 1 ;
- dummy
   + ROUTED M1 150 + SHAPE IOWIRE ( 40000 3600 ) VIA1_dummy DO 16000 BY 1 STEP 700 0
;
END SPECIALNETS
SCANCHAINS 77 ;
- chain1_clock1
+ PARTITION clock1
+ START block1/bsr_reg_0 Q
+ FLOATING
block1/pgm_cgm_en_reg_reg ( IN SD ) ( OUT QZ )
block1/start_reset_dd_reg ( IN SD ) ( OUT QZ )
+ STOP block1/start_reset_d_reg SD ;
END SCANCHAINS
END DESIGN
