name node pin wire
clk CLK_HROW_TOP_R_X60Y130/CLK_HROW_CK_BUFHCLK_L0 E3 HCLK_VBRK_X34Y130/HCLK_VBRK_CK_BUFHCLK0
din[0] INT_R_X9Y102/NE2BEG3 A8 VBRK_X29Y108/VBRK_NE2A3
din[1] INT_R_X9Y105/NE2BEG3 C11 VBRK_X29Y111/VBRK_NE2A3
din[2] INT_R_X9Y108/NE2BEG3 C10 VBRK_X29Y114/VBRK_NE2A3
din[3] INT_R_X9Y111/NE2BEG3 A10 VBRK_X29Y117/VBRK_NE2A3
din[4] INT_R_X9Y114/NE2BEG3 D9 VBRK_X29Y120/VBRK_NE2A3
din[5] INT_R_X9Y117/NE2BEG3 C9 VBRK_X29Y123/VBRK_NE2A3
din[6] INT_R_X9Y120/NE2BEG3 B9 VBRK_X29Y126/VBRK_NE2A3
din[7] INT_R_X9Y123/NE2BEG3 B8 VBRK_X29Y129/VBRK_NE2A3
dout[0] INT_R_X17Y125/SE6BEG0 H5 
dout[1] INT_R_X17Y128/SE6BEG0 J5 
dout[2] INT_L_X10Y131/SW6BEG0 T9 VBRK_X29Y137/VBRK_SW4A0
dout[3] INT_L_X10Y134/SW6BEG0 T10 VBRK_X29Y140/VBRK_SW4A0
dout[4] INT_R_X17Y137/SE6BEG0 F6 
dout[5] INT_R_X17Y140/SE6BEG0 J4 
dout[6] INT_R_X17Y143/SE6BEG0 J2 
dout[7] INT_R_X17Y146/SE6BEG0 H6 
