# Loosely based on
# ./utils/bits2fasm.py --db-root database/artix7 --canonical utils/test_data/lut_int/design.bits

# LUT
CLBLM_L_X10Y102.SLICEM_X0.ALUT.INIT[00]
CLBLM_L_X10Y102.SLICEM_X0.ALUT.INIT[08]
CLBLM_L_X10Y102.SLICEM_X0.ALUT.INIT[10]
CLBLM_L_X10Y102.SLICEM_X0.ALUT.INIT[11]
CLBLM_L_X10Y102.SLICEM_X0.ALUT.INIT[13]
CLBLM_L_X10Y102.SLICEM_X0.ALUT.INIT[14]
CLBLM_L_X10Y102.SLICEM_X0.ALUT.INIT[15]
CLBLM_L_X10Y102.SLICEM_X0.ALUT.INIT[41]
CLBLM_L_X10Y102.SLICEM_X0.ALUT.INIT[43]
CLBLM_L_X10Y102.SLICEM_X0.ALUT.INIT[44]
CLBLM_L_X10Y102.SLICEM_X0.ALUT.INIT[46]
CLBLM_L_X10Y102.SLICEM_X0.ALUT.INIT[47]
CLBLM_L_X10Y102.SLICEM_X0.ALUT.INIT[63]

# din bus
# din[0]
INT_L_X10Y102.IMUX_L1.EE2END0
# din[1]
INT_L_X10Y102.IMUX_L2.EE2END1
# din[2]
INT_L_X10Y102.IMUX_L4.EE2END2
# din[3]
INT_L_X10Y102.IMUX_L7.EE2END3
# din[4]
INT_L_X10Y102.IMUX_L8.EL1END0
# din[5]
INT_L_X10Y102.IMUX_L11.EL1END1

# dout[0]
INT_L_X10Y102.WW2BEG0.LOGIC_OUTS_L12

