v {xschem version=3.0.0 file_version=1.2}
K {type=SWITCAP-vcvs
template="device=SWITCAP-vcvs name=E? gain=1 GND=GND
"
tedax_format="footprint @name @footprint
value @name @value
device @name @device
@comptag"
format="@name @pinlist @value @GND"

extra="GND"
extra_pinnumber="2"
}
G {}
V {}
S {}
E {}
T {@name} 60 -80 2 1 0.4 0.4 {}
T {@gain} 25 -45 2 1 0.4 0.4 {}


L 4 20 -100 20 0 {}
L 4 20 -100 120 -50 {}
L 4 20 0 120 -50 {}
L 4 25 -30 35 -30 {}
L 4 25 -70 35 -70 {}
L 4 30 -75 30 -65 {}






L 3 120 -50 140 -50 {}
B 5 137.5 -52.5 142.5 -47.5 {pinnumber=1
pinseq=1
name=OP
dir=out
}
L 3 0 -70 20 -70 {}
B 5 -2.5 -72.5 2.5 -67.5 {pinnumber=3
pinseq=3
name=IP
dir=in
}
L 3 0 -30 20 -30 {}
B 5 -2.5 -32.5 2.5 -27.5 {pinnumber=4
pinseq=4
name=IM
dir=in
}
