v {xschem version=2.9.5_RC5 file_version=1.1}
G {type=delay
verilog_ignore=true
vhdl_ignore=true
format="@name [ @@s ] [ @@d ] @dac_bridge_model"
template="name=A1 dac_bridge_model= dac_buff"
}
V {}
S {}
E {}
L 4 -30 0 30 0 {}
L 4 -10 -5 10 0 {}
L 4 -10 5 10 0 {}
B 5 27.5 -2.5 32.5 2.5 {name=d dir=out verilog_type=wire propag=1}
B 5 -32.5 -2.5 -27.5 2.5 {name=s dir=in verilog_type=wire propag=0}
T {@name} -25 -10 0 0 0.12 0.12 {}
T {@dac_bridge_model} 0 -10 0 0 0.12 0.12 {}
