v {xschem version=3.0.0 file_version=1.2 }
G {}
K {type=raw_data_show
vhdl_ignore=true
spice_ignore=false
verilog_ignore=true
tedax_ignore=true
template="name=r1
devicename=M1
devicemodel=nfet_01v8
deviceparam=gm"}
V {}
S {}
E {}
A 15 0 0 1.875 90 360 {fill=true}
T {tcleval([ngspice::get_node \\@m.[set path]x@devicename\\.msky130_fd_pr__@devicemodel\\\\[@deviceparam\\\\]])
} 4.375 -8.59375 0 0 0.2 0.2 {vcenter=true layer=15}
T {@deviceparam\\=} 4.375 -26.09375 0 0 0.2 0.2 {vcenter=true layer=15}
T {@devicemodel} 4.375 -41.09375 0 0 0.2 0.2 {vcenter=true layer=15}
T {@devicename} 4.375 -56.09375 0 0 0.2 0.2 {vcenter=true layer=15}
