v {xschem version=3.0.0 file_version=1.2 }
G {}
K {type=diode
format="@name @pinlist @model area=@area"
function1="U H 0 m"
function0="L U 1 m"
tedax_format="footprint @name @footprint
value @name @value
device @name @device
spicedev @name @spicedev
spiceval @name @spiceval
comptag @name @comptag"

template="name=D1 model=D1N914 area=1"}
V {}
S {}
E {}
L 4 0 5 0 30 {}
L 4 0 -30 0 -5 {}
L 4 -10 5 10 5 {}
B 5 -2.5 -32.5 2.5 -27.5 {name=p dir=inout pinnumber=1 propag=1 goto=1}
B 5 -2.5 27.5 2.5 32.5 {name=m dir=inout pinnumber=2 goto=0}
P 4 4 -0 5 -10 -5 10 -5 0 5 {fill=true}
T {@#0:pinnumber} -5 -26.25 0 1 0.2 0.2 {layer=13}
T {@#1:pinnumber} -5 17.5 0 1 0.2 0.2 {layer=13}
T {@name} 15 -18.75 0 0 0.2 0.2 {}
T {@model} 15 -6.25 0 0 0.2 0.2 {}
T {@#0:net_name} 10 -28.75 0 0 0.15 0.15 {layer=15}
T {@#1:net_name} 10 20 0 0 0.15 0.15 {layer=15}
