v {xschem version=3.0.0 file_version=1.2}
K {type=OSC
template="device=OSC name=U? footprint=DIP8 description=\\"Generic Oscillator Half Can\\" numslots=0 Vcc=Vcc
GND=GND
"
tedax_format="footprint @name @footprint
value @name @value
device @name @device
@comptag"
format="@name @pinlist @value @Vcc @GND"

extra="Vcc GND"
extra_pinnumber="8 4"
}
G {}
V {}
S {}
E {}
T {@device} 50 -70 2 1 0.333333 0.333333 {}
T {@name} 0 -70 2 1 0.333333 0.333333 {}

L 4 0 0 90 0 {}
L 4 90 -60 90 0 {}
L 4 0 -60 90 -60 {}
L 4 0 -60 0 0 {}

L 4 80 -30 90 -40 {}
L 4 80 -30 90 -20 {}






L 3 90 -30 120 -30 {}
B 5 117.5 -32.5 122.5 -27.5 {pinnumber=5
pinseq=5
dir=out
name=OUT
}
T {@#0:pinnumber} 95 -35 2 1 0.333333 0.333333 {layer=13}
T {@#0:name} 40 -30 0 0 0.333333 0.333333 { vcenter=true}
