
#  <pinnumber>  <direction>[<circle><edge_trigger>] <name>
# circle: !
# edge_trigger: >
# direction is mandatory: i=input, o=output, b=bidirectional (inout)

[labels] 
@device
@symname
@name
! type=subcircuit
! format="@spiceprefix@name @pinlist @symname"
! template="name=U1 device=MAX882 footprint=SO8"
[left]
7   i   STBY_
5   i   IN
8   i   LBI
[right]
1   o   LBO
4   o   OUT
[bottom]
2   io  SET
3   io  GND1
6   io  GND
