
unit n
voltage 'VCC'
slope 0.2
format hspice

buswidth LDA 13 [ ]

buswidth LDSALDEL 2 [ ]
buswidth LDPRECHDEL 2 [ ]

param tck 16
param tah  2.5
param tas  2.5

alias cycle add en oe
  set LDEN en
  set LDOE oe
  set LDA add
  s tas
  set LDCP 1
  s tah
  set LDEN 0
  set LDA 0000
  s tck/2-tah
  set LDCP 0
  s tck/2-tas
endalias


beginfile stimuli_rom8k.cir

set VCC 0
set LDCP 0
set LDA 0000
set LDEN 0

s tck-0.1
set VCC 1
s 100
s tck-tas
;     add en oe
;=====================
cycle 0000 1 1
cycle 0011 1 1
cycle 0022 1 1
cycle 0033 1 1
cycle 0044 1 1
cycle 0055 1 1
cycle 0066 1 1
cycle 0107 1 1
cycle 0077 1 1
cycle 0088 1 1
cycle 0099 1 1
cycle 00aa 1 1
cycle 00bb 1 1
cycle 00cc 1 1
cycle 00dd 1 1
cycle 00ee 1 1
cycle 0000 0 0

endfile


