v {xschem version=3.0.0 file_version=1.2}
K {type=GND
template="device=GND orcad_xsize=2 orcad_ysize=1 "
tedax_format="footprint @name @footprint
value @name @value
device @name @device
@comptag"
format="@name @pinlist @value "

}
G {}
V {}
S {}
E {}



A 4 0 -20 10 0 360 {}





L 3 0 -10 0 0 {}
B 5 -2.5 -2.5 2.5 2.5 {pinnumber=1
pinseq=1
dir=inout
name=PWR
}
T {@#0:pinnumber} 0 -20 2 1 0.2 0.2 {layer=13}
