v {xschem version=3.0.0 file_version=1.2}
K {type=SWITCAP-clock
template="PERIOD=1 device=SWITCAP-clock PSTART=0 PSTOP=3/8 name=CLK? GND=GND
"
tedax_format="footprint @name @footprint
value @name @value
device @name @device
@comptag"
format="@name @pinlist @value @GND"

extra="GND"
extra_pinnumber="1"
}
G {}
V {}
S {}
E {}
T {PERIOD=1} 20 -10 2 1 0.333333 0.333333 {}
T {Switcap Clock Definition} 10 -90 2 1 0.666667 0.666667 {}
T {PSTART=0} 170 -10 2 1 0.333333 0.333333 {}
T {PSTOP=3/8} 320 -10 2 1 0.333333 0.333333 {}
T {@name} 190 -50 2 1 0.333333 0.333333 {}

L 4 0 0 450 0 {}
L 4 450 -130 450 0 {}
L 4 0 -130 450 -130 {}
L 4 0 -130 0 0 {}







