v {xschem version=3.0.0 file_version=1.2}
K {type=4049
template="slot=1 device=4049 footprint=DIP16 numslots=6 name=U? description=\\"6 inverting buffers\\" documentation=http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/HEF4049B_CNV_3.pdf VDD=VDD
VSS=VSS
"
tedax_format="footprint @name @footprint
value @name @value
device @name @device
@comptag"
format="@name @pinlist @value @VDD @VSS"

extra="VDD VSS"
extra_pinnumber="1 8"
}
G {}
V {}
S {}
E {}
T {@name} 30 -90 2 1 0.333333 0.333333 {}
T {4049} 30 0 2 1 0.333333 0.333333 {}


L 4 30 -80 30 -20 {}
L 4 30 -80 90 -50 {}
L 4 30 -20 90 -50 {}

A 4 95 -50 5 0 360 {}





L 3 0 -50 30 -50 {}
B 5 -2.5 -52.5 2.5 -47.5 {
pinseq=1
dir=in
name=A
pinnumber=3:5:7:9:11:14
}
T {@#0:pinnumber} 20 -55 2 0 0.266667 0.266667 {layer=13}
L 3 100 -50 120 -50 {}
B 5 117.5 -52.5 122.5 -47.5 {
pinseq=2
dir=out
name=Y
pinnumber=2:4:6:10:12:15
}
T {@#1:pinnumber} 100 -55 2 1 0.266667 0.266667 {layer=13}
