library(supergate) {
  cell(DFF) {
    cell_footprint : dff ;
    area : 50 ;
    pin(D) {
      direction : input ;
    }
    pin(CK) {
      direction : input ;
      clock : true ;
    }
    ff(IQ, IQN) {
      clocked_on : "CK" ;
      next_state : "D" ;
    }
    pin(Q) {
      direction : output ;
    }
  }
}
