# loop involving asynchronous memory ports
design -reset
read -vlog2k <<EOF
module pingpong(input wire [1:0] x, output wire [3:0] y1, output wire [3:0] y2);
	reg [3:0] mem [15:0];
	reg [5:0] i;
	initial begin
		for (i = 0; i < 16; i = i + 1)
			mem[i] = i * 371;
	end

	assign y1 = mem[{y2[3:2], x}];
	assign y2 = mem[y1];
endmodule
EOF
hierarchy -top pingpong
prep
logger -nowarn "found logic loop in module pingpong:"
logger -expect error "Found [0-9]+ problems in 'check -assert'" 1
check -assert
