read_rtlil <<EOT

module \mod
  wire input 1 \clk
  attribute \init 2'00
  wire width 2 $q1
  attribute \init 2'00
  wire width 2 $q2
  wire output 2 width 4 \q
  cell $dff $ff1
    parameter \CLK_POLARITY 1'1
    parameter \WIDTH 1
    connect \CLK \clk
    connect \D 1'0
    connect \Q $q1 [0]
  end
  cell $dff $ff2
    parameter \CLK_POLARITY 1'1
    parameter \WIDTH 1
    connect \CLK \clk
    connect \D 1'0
    connect \Q $q2 [0]
  end
  cell $dff $ff3
    parameter \CLK_POLARITY 1'1
    parameter \WIDTH 2
    connect \CLK \clk
    connect \D 2'00
    connect \Q { $q1 [1] $q2 [1] }
  end
  connect \q [0] $q1 [0]
  connect \q [1] $q2 [0]
  connect \q [2] $q1 [1]
  connect \q [3] $q2 [1]
end

EOT

opt_clean
opt_merge
opt_dff
opt_clean
