library(ls05_stdcells) {
  cell(XNOR2X1) {
    area : 206080.0 ;
    pin(B) {
      direction : input ;
    }
    pin(A) {
      direction : input ;
    }
    pin(Y) {
      direction : output ;
      function : "!(B&!A|!B&A)" ;
    }
  }
}
