read_verilog -specify <<EOT
module buffer(input i, output o);
specify
(i => o) = 10;
endspecify
endmodule

module top(input i);
wire w;
buffer b(.i(i), .o(w));
endmodule
EOT

logger -expect warning "Critical-path does not terminate in a recognised endpoint\." 1
sta


design -reset
read_verilog -specify <<EOT
module top(input i, output o, p);
assign o = i;
endmodule
EOT

logger -expect log "No timing paths found\." 1
sta


design -reset
read_verilog -specify <<EOT
module buffer(input i, output o);
specify
(i => o) = 10;
endspecify
endmodule

module top(input i, output o, p);
buffer b(.i(i), .o(o));
endmodule
EOT

sta


design -reset
read_verilog -specify <<EOT
module buffer(input i, output o);
specify
(i => o) = 10;
endspecify
endmodule

module top(input i, output o, p);
buffer b(.i(i), .o(o));
const0 c(.o(p));
endmodule
EOT

logger -expect warning "Cell type 'const0' not recognised! Ignoring\." 1
sta


design -reset
read_verilog -specify <<EOT
module buffer(input i, output o);
specify
(i => o) = 10;
endspecify
endmodule
module const0(output o);
endmodule

module top(input i, output o, p);
buffer b(.i(i), .o(o));
const0 c(.o(p));
endmodule
EOT

sta

logger -expect-no-warnings
