read_rtlil << EOT

module \top
  wire width 4 input 0 \A
  wire width 2 input 1 \S
  wire width 24 output 2 \Y

  cell $demux $0
    parameter \WIDTH 6
    parameter \S_WIDTH 2
    connect \A { \A [3] \A [1] 1'0 \A [2:0] }
    connect \S \S
    connect \Y \Y
  end
end

EOT

equiv_opt -assert opt_reduce -fine
opt_reduce -fine
select -assert-count 1 t:$demux r:WIDTH=4 %i

design -reset

read_rtlil << EOT

module \top
  wire width 2 input 1 \S
  wire width 24 output 2 \Y

  cell $demux $0
    parameter \WIDTH 6
    parameter \S_WIDTH 2
    connect \A 6'000000
    connect \S \S
    connect \Y \Y
  end
end

EOT

equiv_opt -assert opt_reduce -fine
opt_reduce -fine
select -assert-count 0 t:$demux

design -reset

read_rtlil << EOT

module \top
  wire width 5 input 0 \A
  wire width 2 input 1 \S
  wire width 160 output 2 \Y

  cell $demux $0
    parameter \WIDTH 5
    parameter \S_WIDTH 5
    connect \A \A
    connect \S { \S [0] \S [1] 1'1 \S [0] 1'0 }
    connect \Y \Y
  end
end

EOT

equiv_opt -assert opt_reduce -fine
opt_reduce -fine
select -assert-count 1 t:$demux r:S_WIDTH=2 %i

design -reset

read_rtlil << EOT

module \top
  wire width 5 input 0 \A
  wire width 20 output 2 \Y

  cell $demux $0
    parameter \WIDTH 5
    parameter \S_WIDTH 2
    connect \A \A
    connect \S { 2'10 }
    connect \Y \Y
  end
end

EOT

equiv_opt -assert opt_reduce -fine
opt_reduce -fine
select -assert-count 0 t:$demux
