read_verilog -icells <<EOT

module top(input C, D, S, R, output [9:0] Q);

$_DFF_P_ ff0 (.C(C), .D(D), .Q(Q[0]));
$_DFF_PP0_ ff1 (.C(C), .D(D), .R(R), .Q(Q[1]));
$_DFF_PP1_ ff2 (.C(C), .D(D), .R(R), .Q(Q[2]));
$_DFFSR_PPP_ ff3 (.C(C), .D(D), .R(R), .S(S), .Q(Q[3]));
$_DFFSR_NNN_ ff4 (.C(C), .D(D), .R(R), .S(S), .Q(Q[4]));

assign Q[9:5] = ~Q[4:0];

endmodule

EOT

simplemap

design -save orig

#equiv_opt -map dfflibmap-sim.v -assert -multiclock dfflibmap -liberty dfflibmap.lib
#equiv_opt -map dfflibmap-sim.v -assert -multiclock dfflibmap -prepare -liberty dfflibmap.lib
dfflibmap -prepare -liberty dfflibmap.lib
equiv_opt -map dfflibmap-sim.v -assert -multiclock dfflibmap -map-only -liberty dfflibmap.lib

design -load orig
dfflibmap -liberty dfflibmap.lib
clean

select -assert-count 4 t:$_NOT_
select -assert-count 1 t:dffn
select -assert-count 4 t:dffsr
select -assert-none t:dffn t:dffsr t:$_NOT_ %% %n t:* %i

design -load orig
dfflibmap -prepare -liberty dfflibmap.lib

select -assert-count 9 t:$_NOT_
select -assert-count 1 t:$_DFF_N_
select -assert-count 4 t:$_DFFSR_PPP_
select -assert-none t:$_DFF_N_ t:$_DFFSR_PPP_ t:$_NOT_ %% %n t:* %i

design -load orig
dfflibmap -map-only -liberty dfflibmap.lib

select -assert-count 5 t:$_NOT_
select -assert-count 0 t:dffn
select -assert-count 1 t:dffsr

design -load orig
dfflibmap -prepare -liberty dfflibmap.lib
dfflibmap -map-only -liberty dfflibmap.lib
clean

select -assert-count 4 t:$_NOT_
select -assert-count 1 t:dffn
select -assert-count 4 t:dffsr
select -assert-none t:dffn t:dffsr t:$_NOT_ %% %n t:* %i
